# Technische Daten

Akku-Bohrschrauber |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nennspannung | V= | 18 | 18
LeerlaufdrehzahlA)
1. Gang | min-1 | 0–630 | 0–630
2. Gang | min-1 | 0–2 100 | 0–2 100
Schlagzahl | min-1 | – | 0–29 500
max. Drehmoment (weich)A) | Nm | 36 | 36
max. Drehmoment (hart)A) | Nm | 64 | 64
max. Bohr-Ø
Holz | mm | 68 | 68
Stahl | mm | 13 | 13
Mauerwerk | mm | − | 13
Werkzeugaufnahme | mm | 1,5–13 | 1,5–13
max. Schrauben-Ø | mm | 12 | 12
Gewicht | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb und bei Lagerung | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
empfohlene Akkus |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
empfohlene Ladegeräte |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 18V 5.0Ah

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.