# Tehnični podatki

Akumulatorski vrtalni vijačnik |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA)
1. stopnja | min–1 | 0–630 | 0–630
2. stopnja | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Število udarcev | min–1 | – | 0–29500
Najv. vrtilni moment (mehko) A) | Nm | 36 | 36
Najv. vrtilni moment (trdo) A) | Nm | 64 | 64
Najv. premer vrtanja
Les | mm | 68 | 68
Jeklo | mm | 13 | 13
Zid | mm | − | 13
Vpenjalni sistem | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Najv. premer vijačenja | mm | 12 | 12
Teža | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo GBA 18V 5.0Ah.

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.