# Date tehnice

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Tensiune nominală | V= | 18 | 18
Turaţie în golA)
Treapta 1 | rot/min | 0–630 | 0–630
Treapta 2 | rot/min | 0–2100 | 0–2100
Număr de percuţii | min-1 | – | 0–29500
Cuplu maxim de strângere (moale)A) | Nm | 36 | 36
Cuplu maxim de strângere (tare)A) | Nm | 64 | 64
Diametru maxim de găurire
Lemn | mm | 68 | 68
Oţel | mm | 13 | 13
Zidărie | mm | − | 13
Sistem de prindere a accesoriilor | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Diametru maxim de înşurubare | mm | 12 | 12
Greutate | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Temperatură ambientală recomandată în timpul încărcării | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionării şi pe perioada depozitării | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Măsurat la 20−25 °C cu acumulatorul GBA 18V 5.0Ah.

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.