# Technische gegevens

Accuboorschroevendraaier |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Nominale spanning | V= | 18 | 18
Onbelast toerentalA)
Stand 1 | min–1 | 0–630 | 0–630
Stand 2 | min–1 | 0–2100 | 0–2100
Aantal slagen | min–1 | – | 0–29500
Max. draaimoment (zacht)A) | Nm | 36 | 36
Max. draaimoment (hard)A) | Nm | 64 | 64
Max. boor-Ø
Hout | mm | 68 | 68
Staal | mm | 13 | 13
Metselwerk | mm | – | 13
Gereedschapopname | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Max. schroef-Ø | mm | 12 | 12
Gewicht | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruik en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Aanbevolen opladers |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 18V 5.0Ah.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.