# Üzembe helyezés

##

A (11) forgásirány-átkapcsoló az elektromos kézi‌szerszám forgásirányának megváltoztatására szolgál. Ha a (12) be-/kikapcsoló be van nyomva, akkor a forgásirányt nem lehet átkapcsolni.

| Jobbrafutás: Tolja el a (11) forgásirány átkapcsolót mindkét oldalon ütközésig a helyzetbe.
| Balrafutás: Tolja el a (11) forgásirány átkapcsolót mindkét oldalon ütközésig a helyzetbe.

##

### Fúrás

GSR 18V-90 C
Állítsa be a forgatónyomaték-előválasztó beállítógyűrűt (3) a „Fúrás“ szimbólumra, hogy elérje a maximális forgatónyomatékot a fúrásnál és a csavarozásnál.

GSB 18V-90 C
Állítsa be az üzemmód-előválasztó beállítógyűrűt (4) a „Fúrás“ szimbólumra, hogy elérje a maximális forgatónyomatékot a fúrásnál és a csavarozásnál.

### Csavarozás

GSR 18V-90 C
Állítsa be a forgatónyomaték-előválasztó beállító gyűrűvel (3) a kívánt forgatónyomatékot.

GSB 18V-90 C
Állítsa az üzemmód-előválasztó beállító gyűrűt (4) a „Csavarozás“ jelére.
Állítsa be a forgatónyomaték-előválasztó beállító gyűrűvel (3) a kívánt forgatónyomatékot.

### Ütvefúrás

GSB 18V-90 C
Állítsa be az üzemmód-előválasztó beállító gyűrűt (4) az „Ütvefúrás“ jelére.

##

Az elektromos kéziszerszám üzembe helyezéséhez nyomja be és tartsa benyomva a (12) be-/kikapcsolót.

A (18) munkahely megvilágító LED-lámpa világít kissé vagy teljesen megnyomott (12) be-/kikapcsoló esetén világít és gondoskodik arról, hogy a munkaterület hátrányos külső megvilágítás esetén is megfelelően meg legyen világítva.

Az elektromos kéziszerszám kikapcsolásához eressze el a (12) be-/kikapcsolót.

##

A bekapcsolt elektromos kéziszerszám fordulatszámát annak megfelelően szabályozhatja, mennyire nyomja be a (12) be-/kikapcsolót.

A (12) be‑/kikapcsolóra gyakorolt enyhe nyomás alacsony löketszámot eredményez. Növekvő nyomás esetén a forsulatszám is növekszik.

##

Aktivált precíziós tengelykapcsoló mellett a szükséges forgatónyomatékota (3) forgatónyomaték előválasztó beállító gyűrűvel 20 fokozatban előre be lehet állítani. A beállított forgatónyomaték elérésekor a betétszerszám leállításra kerül. Deaktivált precíziós tengelykapcsoló mellett a tengelykapcsoló túlfordul és a betétszerszám nem kerül leállításra.

##

- A (5) forgásirány-átkapcsolót csak álló elektromos kéziszerszám esetén kapcsolja át.

- A fokozatválasztó kapcsolót mindig ütközésig el kell tolni. Ellenkező esetben az elektromos kéziszerszám megrongálódhat.

A (5) fokozatválasztó kapcsolóval 2 fordulatszám tartomnyt lehet előre beállítani.

A fokozatváltó kapcsoló (5) helyzete | Fordulatszám | Forgatónyomaték | Alkalmazási terület
--- | --- | --- | ---
1 | Alacsony | Magas | Nehéz alkalmazásokhoz: pl. fúrás és csavarozás nagy átmérővel
2 | Magas | Alacsony | Könnyű alkalmazásokhoz: pl. fúrás és csavarozás kis átmérővel

##

Rendeltetésszerű használat esetén az elektromos kéziszerszám túlterhelése nem lehetséges. Túl magas terhelés vagy a megengedett üzemi hőmérséklet tartományból való kilépés esetén a fordulatszám csökkentésre kerül, vagy az elektromos kéziszerszám kikapcsolódik. Az elektromos kéziszerszám csak a megengedett üzemi hőmérséklet elérése után működik ismét a teljes fordulatszámon.

Ha a kéziszerszámon elhelyezett (15) LED piros színnel jelez, a hőmérsékletfüggő túlterhelésvédelem bekapcsolt.

- A megengedett üzemi hőmérséklet tartományba való visszatéréshez üzemeltesse üresjáratban az elektromos kéziszerszámot, vagy várjon, amíg a (15) LED ismét zöld színben világít.

Ha a (15) LED zöld színben világít, a berendezés ismét elérte a megengedett üzemi hőmérséklet tartományt.

##

A (9) felhasználói felület a "Precision Clutch" precíziós tengelykapcsoló és a "KickBack Control" gyorskikapcsoló aktiválására és deaktiválásra valamint az elektromos kéziszerszám állapotának kijelzésére szolgál.

### Precíziós tengelykapcsoló (Precision Clutch)

A precíziós tengelykapcsoló egy beállított forgatónyomaték elérésekor leállítja a túlfordulást és így lecsökkenti a tengelykapcsoló kopását és az ebből származó zajkibocsátást.

A precíziós tengelykapcsolót a (9) felhasználói felületen a (19) precíziós tengelykapcsoló gombbal lehet deaktiválni. A pillanatnyi állapotot a (9) felhasználói felületen a (20) precíziós tengelykapcsoló LED jelzi.

### Gyors lekapcsolás (KickBack Control)

A gyorskikapcsoló (KickBack Control) az elektromos kéziszerszám biztosabb irányítását teszi lehetővé és ezzel a KickBack Control nélküli elektromos kéziszerszámokkal összehasonlítva megnöveli a felhasználót védő berendezések hatékonyságát. Ha az elektromos kéziszerszám hirtelen és előre nem látható módon elfordul a fúrási tengely körül az elektromos kéziszerszám azonnal kikapcsolásra kerül.

A gyorskikapcsolást a (15) LED piros színben való villogása, a (18) munkahely megvilágító lámpa villogása és az elektromos kéziszerszámon elhelyezett (16) KickBack Control LED piros színben való folytonos világítása jelzi.

Az ismételt üzembe helyezéshez engedje el, majd ismét nyomja be a be-/kikapcsolót.

- Ha a KickBack Control funkció nem működik, a fúrógépet nem lehet bekapcsolni. Az elektromos kéziszerszámát csak szak‌képzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javít‌hatja.

A gyorskikapcsolást a (9) felhasználói felületen a (17) KickBack Control gombbal lehet deaktiválni. Ha az elektromos kéziszerszámot 5 percet meghaladó ideig nem használják, vagy ha kiveszik belőle az akkumulátort, a gyorskikapcsolás automatikusan ismét bekapcsolásra kerül. A pillanatnyi állapotot a (9) felhasználói felületen a (16) KickBack Control LED jelzi.

- Figyelem: Vegye tekintetbe, hogy a figyelmeztető LED nem minden irányból látható! Erős napfény mellett a figyelmeztető lámpát nehéz felismerni.

##

Az elektromos kéziszerszám állapotkijelzője | Magyarázat/ok | Megoldás
--- | --- | ---
Zöld | Státusz rendben | –
Sárga | A szerszám elérte a kritikus hőmérsékletet, az akkumulátor majdnem üres vagy a KickBack Control kikapcsolásra került | Járassa üresjáratban és hagyja így lehűlni az elektromos kéziszerszámot, cserélje ki, illetve hamarosan töltse fel az akkumulátort, vagy nyomja meg a KickBack Control gombot
piros színben világít | Az elektromos kéziszerszám túlmelegedett vagy az akkumulátor üres | Hagyja lehűlni az elektromos kéziszerszámot vagy cserélje ki, illetve töltse fel az akkumulátort
Piros színben villog | A gyorskikapcsolás kioldott | Kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be az elektromos kéziszerszámot
Kék színben villog | Az elektromos kéziszerszám össze van kötve a mobil végberendezéssel vagy a beállítások átvitelre kerülnek | –

##

A Bluetooth® GCY 42 / GCY 42 NC Low Energy Module modullal a következő konnektivitási funkciók állnak az elektromos kéziszerszámon rendelkezésre:

- Regisztrálás és személyre szabás

- Státusz ellenőrzése, figyelmeztető üzenetek kiadása

- Általános információk

- Adminisztráció

- A munkahely megvilágító lámpa be-/kikapcsolása

- A munkahely megvilágító lámpa fényerejének és utánvilágítási időtartamának beállítása

- A felhasználói felület fényerejének és utánvilágítási időtartamának beállítása

A Bluetooth® GCY 42 / GCY 42 NC Low Energy Module modullal kapcsolatos információk a hozzátartozó Kezelési Útmutatóban találhatók.