# Thông số kỹ thuật

Máy bắt vít pin |  | GSR 18V-90 C | GSB 18V-90 C
--- | --- | --- | ---
Mã số máy |  | ‎3 601 JK6 0..‎ | ‎3 601 JK6 1..‎
Điện thế danh định | V= | 18 | 18
Tốc độ không tảiA)
Số 1 | /phút | 0–630 | 0–630
Số 2 | /phút | 0–2100 | 0–2100
Tần suất đập | /phút | – | 0–29500
Mô-men xoắn tối đa (mềm)A) | Nm | 36 | 36
Mô-men xoắn tối đa (cứng)A) | Nm | 64 | 64
Ø lỗ khoan tối đa
Gỗ | mm | 68 | 68
Thép | mm | 13 | 13
Công trình xây gạch | mm | − | 13
Phần lắp dụng cụ | mm | 1,5–13 | 1,5–13
Ø vít máy tối đa | mm | 12 | 12
Trọng lượng | kg | 1,45–2,5 | 1,55–2,55
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành và trong quá trình lưu trữ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
pin được khuyên dùng |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
thiết bị nạp được giới thiệu |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...

A)

  được đo ở 20–25 °C với pin GBA 18V 5.0Ah

Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.