# نکات عملی

- ابزار برقی با نصب ماژول Bluetooth®‎‏ Low Energy GCY 42 / GCY 42 NC‏ به یک رابط کاربری رادیویی مجهز است. به محدودیت‌های عمکلرد محلی مانند استفاده در هواپیماها یا بیمارستان‌ها توجه کنید.

- ابزار برقی را تنها در حالت خاموش روی پیچ قرار دهید. امکان لغزش ابزار در حال چرخش وجود دارد.

جهت جدا کردن سر پیچ و نگهدارنده ی سر پیچ نباید از ابزار کمکی استفاده گردد.

گیره ركابی نگهدارنده/گیره اتصال به كمربند

با استفاده از گیره ركابی نگهدارنده (10) می توانید ابزار برقی را بعنوان مثال به یك تسمه یا به كمربند متصل كنید. در این صورت هر دو دست شما آزاد است و در صورت لزوم، ابزار برقی در دسترس شما است.