# Pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

Tri zelena LED pokazivača stanja napunjenosti aku-baterije pokazuju stanje napunjenosti aku-baterije. Upit o stanju napunjenosti iz sigurnosnih razloga moguć je samo u stanju mirovanja električnog alata.

Pritisnite tipku za prikaz stanja napunjenosti ili za prikaz stanja napunjenosti. To je također moguće i kod izvađene aku-baterije.

Ako nakon pritiska na tipku za prikaz stanja napunjenosti ne svijetli LED, aku-baterija je neispravna i mora se zamijeniti.

Napomena: Stanje napunjenosti aku-baterije prikazuje se i na korisničkom sučelju (14) Prikazi stanja.

## Tip aku-baterije GBA 18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 3× zelena | 60−100 %
Stalno svijetli 2× zelena | 30−60 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−30 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %

## Tip aku-baterije ProCORE18V...

LED | Kapacitet
--- | ---
Stalno svijetli 5× zelena | 80−100 %
Stalno svijetli 4× zelena | 60−80 %
Stalno svijetli 3× zelena | 40−60 %
Stalno svijetli 2× zelena | 20−40 %
Stalno svijetli 1× zelena | 5−20 %
Treperi 1× zelena | 0−5 %