# Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorske baterije

Tri zelene LED-lučke prikaza stanja napolnjenosti akumulatorske baterije prikazujejo stanje napolnjenosti akumulatorske baterije. Iz varnostnih razlogov je stanje napolnjenosti mogoče prikazati le, ko je električno orodje izklopljeno.

Za prikaz stanja napolnjenosti pritisnite tipko ali na prikazu stanja napolnjenosti. To je mogoče tudi takrat, ko akumulatorska baterija ni vstavljena.

Če po pritisku tipke za prikaz stanja napolnjenosti LED-diode ne zasvetijo, je akumulatorska baterija okvarjena in jo je treba zamenjati.

Opomba: stanje napolnjenosti akumulatorske baterije je prikazano tudi na uporabniškem vmesniku (14) Prikazi stanja.

## Vrsta akumulatorske baterije GBA 18V...

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−100 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 30−60 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−30 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %

## Vrsta akumulatorske baterije ProCORE18V...

LED-diode | Napolnjenost
--- | ---
5 zelenih LED-diod neprekinjeno sveti | 80−100 %
4 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 60−80 %
3 zelene LED-diode neprekinjeno svetijo | 40−60 %
2 zeleni LED-diodi neprekinjeno svetita | 20−40 %
1 zelena LED-dioda neprekinjeno sveti | 5−20 %
1 zelena LED-dioda utripa | 0−5 %