# 投入使用

##

通过正逆转开关(11)可以更改电动工具的旋转方向。按下起停开关(12)后无法更改。

| 正转：推动正逆转开关(11)的两侧直至极限位置。
| 逆转：推动正逆转开关(11)的两侧直至极限位置。

##

### 钻孔

GSR 18V-90 C
将扭矩预选调节环(3)调到“钻孔”图标上，以达到钻孔以及拧螺丝的最大扭矩。

GSB 18V-90 C
将运行模式预选调节环(4)调到“钻孔”图标上，以达到钻孔以及拧螺丝的最大扭矩。

### 拧螺丝

GSR 18V-90 C
将扭矩预选调节环 (3) 调到需要的扭矩上。

GSB 18V-90 C
将运行模式预选调节环 (4) 调到“拧螺丝”图标上。
将扭矩预选调节环 (3) 调到需要的扭矩上。

### 锤钻

GSB 18V-90 C
将运行模式预选调节环 (4) 调到“锤钻”图标上。

##

将电动工具投入使用时按压起停开关(12)并按住。

轻按或将起停开关(12)按到底时，LED灯(18)会亮起，在照明状态不佳的环境中可以借此照亮操作位置。

关闭电动工具时，请松开起停开关(12)。

##

根据按压起停开关(12)的程度，可以无级调节已接通的电动工具的转速。

轻按起停开关(12)，转速低。逐渐在开关上加压，转速也会跟着提高。

##

在精密离合器启用的情况下，用扭矩预选调节环(3)可在20个档位中预选所需的扭矩。一旦达到设置的扭矩，工具刀头就会停下。在精密离合器停用的情况下，离合器过载，且电动工具不会停下。

##

- 只能在电动工具静止时操纵选档开关(5)。

- 始终将档位选择开关推至极限位置。否则可能会损坏电动工具。

利用选档开关(5)可以预选2个转速范围。

选档开关(5)位置 | 转速 | 扭矩 | 应用范围
--- | --- | --- | ---
1 | 低 | 高 | 适用于处理重型任务： 例如以大直径进行钻孔和拧螺丝
2 | 高 | 低 | 适用于处理轻型任务： 例如以小直径进行钻孔和拧螺丝

##

按照规定使用时不会造成电动工具过载。过大负荷或超出允许的工作温度范围会导致转速降低或造成电动工具关闭。本电动工具在达到了允许的工作温度后才能再次以满转速运行。

受温度影响的过载保护通过电动工具上闪红光的LED(15)进行显示。

- 为了再次达到允许的工作温度范围，请让电动工具空转或等待至LED(15)重新亮起绿色。

如果LED(15)亮起绿色，则工具再次达到允许的工作温度范围。

##

用户界面(9)用于启用和停用精密离合器“Precision Clutch”和快速关断功能“KickBack Control”以及显示电动工具的状态。

### 精密离合器（Precision Clutch）

精密离合器在达到设定扭矩时可阻止过载，从而减少离合器磨损和由此产生的噪音。

精密离合器可以通过用户界面(9)上的Precision Clutch键(19)停用。通过用户界面(9)上的Precision Clutch LED灯(20)显示当前状态。

### 快速关断功能（KickBack Control）

快速关断功能（KickBack Control）让用户能更好地控制电动工具，这样与不带KickBack Control的电动工具相比，能更好地保护用户。在电动工具的钻轴突然意外旋转时，自动关闭电动工具。

快速关断功能通过闪红光的LED灯(15)、闪烁的工作灯(18)以及电动工具上闪红光的KickBack Control LED灯(16)进行显示。

如要重新使用工具，松开电源开关，然后再次按压。

- 如果KickBack Control功能损坏，则无法接通电动工具。仅允许由具备资质的专业人员使用原装备件修理电动工具。

快速关断功能可以通过用户界面(9)上的KickBack Control键(17)停用。如果电动工具不使用的时间大于5分钟或将充电电池取出，则快速关断功能再次自动接通。通过用户界面(9)上的KickBack Control LED灯(16)显示当前状态。

- 提示：LED警告灯并非在所有方向上均可见！强烈的阳光下很难看到警告灯。

##

电动工具状态指示灯 | 含义/原因 | 解决方案
--- | --- | ---
绿色 | 状态正常 | –
黄色 | 已达到临界温度或充电电池的电量几乎耗尽或KickBack Control已关闭 | 让电动工具空转、冷却、更换或尽快为充电电池充电或按压KickBack Control键
亮红光 | 电动工具过热或充电电池电量耗尽 | 让电动工具冷却或更换或为充电电池充电
以红光闪烁 | 快速关断功能已触发 | 关闭电动工具并再次接通
闪蓝光 | 电动工具已与移动终端设备连接或正在传输设置 | –

##

搭配Bluetooth®（蓝牙）Low Energy Module（低能耗模块）GCY 42 / GCY 42 NC，为电动工具提供以下连接功能：

- 注册和个性化设置

- 状态检查，警告信息输出

- 通用信息

- 管理

- 接通/关闭工作灯

- 设置工作灯亮度和余辉延续时间

- 设置用户界面亮度和余辉延续时间

有关蓝牙®Low Energy Module（低能耗模块）GCY 42 / GCY 42 NC的信息请见相应的使用说明。