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<< Optiline >> Projecteur LED 50W
art.n° 46325

• Duree de vie superieure a 50000 h
• Rendu de couleur CRI > 80%
• Angle du faisceau LED : 100°
• Boitier aluminium extraplat
• Projecteur orientable et verrouillable
• Tension nominale : 220-240 V/50 Hz
• Sources lumineuses non interchangeables
• IP65 : etanche a la poussiere et protege contre les jets d‘eau
• 1m de câble H05RN-F 3G1,0 prêt à raccorder inclus
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 Caractéristiques techniques:
230 V /  50Hz / 4000K / 4500Lm
Angle du faisceau LED: 	100°
Rendu de couleur de Ra:	CRI > 80
Dimensions:			230/202/56 mm
Poids:				1,01kg
EAN:				4011160463259
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